 >>>>>>>>> INICIAÇÃO DO LOG MODBUS - Data: 30/05/2017 Hora:17:31:19 <<<<<<<< 
Read Regs [Device=ID 1] [addr init=0x0] [len=3]
Wait data of the slave
    [0] rx 0x1
    [1] rx 0x3
    [2] rx 0x6
    [3] rx 0x72
    [4] rx 0x68
    [5] rx 0x31
    [6] rx 0x30
    [7] rx 0x31
    [8] rx 0x31
    [9] rx 0x90
    [10] rx 0xD9
    [crc msg 0xD990] [crc calc 0xD990]
    read 6 bytes
    addr 0x44AB3FE = 0x7268
    addr 0x44AB400 = 0x3130
    addr 0x44AB402 = 0x3131
Read Regs [Device=ID 1] [addr init=0x400] [len=5]
Wait data of the slave
    [0] rx 0x1
    [1] rx 0x3
    [2] rx 0xA
    [3] rx 0x0
    [4] rx 0x5
    [5] rx 0x0
    [6] rx 0x1
    [7] rx 0x0
    [8] rx 0xCF
    [9] rx 0x0
    [10] rx 0xCD
    [11] rx 0x0
    [12] rx 0xD8
    [13] rx 0xCE
    [14] rx 0x93
    [crc msg 0x93CE] [crc calc 0x93CE]
    read 10 bytes
    addr 0x44AB3FE = 0x5
    addr 0x44AB400 = 0x1
    addr 0x44AB402 = 0xCF
    addr 0x44AB404 = 0xCD
    addr 0x44AB406 = 0xD8
