**FICHA DE EMERGÊNCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Expedidor:** WorkTemp  **Endereço:** Rua Caçador, 58 Bairro Comerciário Cidade: Criciúma – SC  **Contatos:**  (48) 3433-2007  (48) 3433-4484  **Emergência**  (48) 3433-2007 | **NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE**  LIQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E  **Nome Comercial** Gás Limpeza WTqm1 | **Número de Risco**: 336 **Número da ONU**: 1992  **Classe ou Subclasse de Risco**: 3  **Descrição da Classe ou Subclasse de risco**: Liquido inflamável  **Grupo de Embalagens**: II |

|  |
| --- |
| **Aspecto**: Liquido Claro com odor característico. Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes, ácidos fortes e metais. |
| **EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência**: Óculos de proteção, luvas de borracha ou PVC. Máscara autônoma com filtro para vapores orgânicos, macacão e botas. Em caso de incêndio use: aparelho de respiração autônoma de pressão positiva e vestuário de proteção e combate a incêndio como capacetes, casaco, calças, botas e luvas. Vestimentas usuais de combate a incêndio oferece proteção mínima. O EPI do motorista está especificado n ABNT 9735. |
| **RISCOS**  **Fogo**: Inflamável, ponto de fulgor -28ׄ°c. Pode inflamar-se com o calor, fagulhas e chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Há riscos de envenenamento e de explosão do vapor em ambientes fechados ou abertos ou em redes de esgoto.  **Saúde**: Liquido e vapor inflamável. Tóxico, pode ser fatal se inalado, ingerido ou absorvido pela pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratória. Causa danos nos órgãos como nervo ótico e sistema nervoso central.  **Meio ambiente**: As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causas poluição. |
| **EM CASO DE ACIDENTE**  **Vazamento**: Evite aglomeração no local do acidente. Elimine todas as fontes de ignição. Isolar a área em um raio de 50 metros a partir do ponto de vazamento. Confinar ao máximo a área de vazamento. Reduza o espalhamento do vapor com um spray de água. Estacar o vazamento. Use os EPIs como luvas, roupas de borracha. Misturar terra seca, areia ou vermiculita ao material derramado.  **Fogo**: Utilizar extintores a base de pó químico seco, CO2, areia seca ou pedra calcária. Utilize equipamentos de respiração autônoma. Eliminando o fogo e permanecendo o vazamento, proceder como acima.  **Poluição**: Evitar escoamento para córregos, mananciais de água e esgotos.  **Inalação**: Remova a vítima para uma área ventilada e procure um médico imediatamente.  **Contato com os olhos**: Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Procure rapidamente um médico e continue a lavagem dos olhos durante o transporte ao hospital.  **Contato com a pele**: Retirar as roupas contaminadas. Lave imediatamente as partes atingidas com bastante água e sabão, e procure um médico imediatamente se houve irritação ou queimadura.  **Ingestão**: Não induzir ao vômito e procure imediatamente o pronto socorro para a vítima  Informações ao médico: Os sintomas de envenenamento podem aparecer várias horas após a exposição. Tóxico se inalado, ingerido ou absorvido pela pele.  **Observações ao Transportador**: Em caso de emergência as instruções ao motorista se encontram descritas no envelope do transporte. Os documentos referentes ao produto químico estão disponíveis no site <http://www.worktemp.com.br/services/fispq.html> |

**TELEFONES ÚTEIS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORTE** | | | | | |
| **ESTADO** | **DDD** | **DEFESA CIVIL** | **CORPO DE BOMBEIROS** | **MEIO AMBIENTE** | **POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL** |
| ACRE | 68 | 3212-7800 | 3212-7801 | 3224-5497 | 2121-1502 |
| AMAPÁ | 96 | 3212-1230 | 3212-1234 | 3212-5301 | 3225-9000 |
| AMAZONAS | 92 | 3663-5929/3611-0461 | 3664-1213 | 3642-4724/3642-1010 | 8416-5406 |
| PARÁ | 91 | 4006-8352/4006-8387 | 4006-8377 | 3184-3318/3184-3319 | 3321-1750 |
| RONDÔNIA | 69 | 3216-8954/3216-8952 | 3216-8950 | 3216-1045/3216-1059 | 3211-7800 |
| RORAIMA | 95 | 3624-4654 | 2121-7600 | 3623-2505 | 3212-5100 |
| TOCANTINS | 63 | 3218-4732/3218-4733 | 3218-4718 | 3218-7622/3218-2601 | 3215-9700 |
| **NORDESTE** | | | | | |
| ALAGOAS | 82 | 3315-2829/3223-8811 | 3315-2830 | 3315-1738/3315-1747 | 2122-1300 |
| BAHIA | 71 | 3371-6691/3371-9874 | 3115-9709 | 3115-6288/3115-3808 | 2101-2201 |
| CEARÁ | 85 | 3101-4619/3101-4571 | 3433-4444 | 3101-5520/3101-5580 | 3295-3022 |
| MARANHÃO | 98 | 3212-1501/3212-1515 | 3228-2014 | 3218-8952/3218-8966 | 3244-5390 |
| PARAÍBA | 83 | 3218-4677/3218-4678 | 3218-5743 | 3218-4371/3218-4359 | 3533-4700 |
| PERNAMBUCO | 81 | 3181-2138/3181-2265 | 3182-9104 | 3425-0300/3183-5560 | 3201-0700 |
| PIAUÍ | 86 | 3218-1167/3218-5118 | 3216-1264 | 3216-2033/3216-2039 | 3302-6300 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 84 | 3232-1769/3232-1762 | 3232-6871 | 3232-2400/3232-2420 | 3212-1500 |
| SERGIPE | 79 | 3179-3761/3179-3769 | 3179-3606 | 3179-7303/3179-7305 | 2107-3900 |
| **CENTRO OESTE** | | | | | |
| DISTRITO FEDERAL | 61 | 3901-5815/3901-5818 | 3343-9080 | 3025-6868 | 3395-9300 |
| GOIÁS | 62 | 3201-2203/3201-2210 | 3201-2000 | 3201-5178 | 3216-8800 |
| MATO GROSSO | 65 | 3314-5800/3314-5806 | 3613-7403 | 3613-7201 | 3928-3000 |
| MATO GROSSO DO SUL | 67 | 3318-1078/3318-1104 | 3314-5850 | 3318-4100/3318-4043 | 3320-3600 |
| **SUDESTE** | | | | | |
| ESPÍRITO SANTO | 27 | 3137-4432/3137-4440 | 3137-4430 | 3136-3438/3136-3436 | 3212-6900 |
| MINAS GERAIS | 31 | 3290-6000/3290-6004 | 3289-8001 | 3219-5209 | 3064-5300 |
| RIO DE JANEIRO | 21 | 3399-4000/3399-4301 | 3399-1234 | 2332-4604/3891-3366 | 3503-9000 |
| SÃO PAULO | 11 | 2193-8066/2193-8380 | 3242-0977 | 0800113560 | 2193-8888 |
| **SUL** | | | | | |
| PARANÁ | 41 | 3350-2607/3350-2609 | 3351-2000 | 3304-7700 | 3535-1910 |
| RIO GRANDE DO SUL | 51 | 3210-4219/3210-4141 | 3288-3183 | 3288-8100 | 3375-9700 |
| SANTA CATARINA | 48 | 4009-9816/3244-0600 | 3225-3333 | 3216-1700 | 3251-3200 |